울산광역시 북구 공고 제2012 - 403호

공공하수도 사용개시(변경) 공고

하수도법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 다음과 같이 공공하수도 사용개시에 따라 변경 공고합니다.

2012년 05월 21일

울 산 광 역 시 북 구 청 장

1. 사용개시일 : 공보게재 익일부터 개시

2. 배수구역 및 하수처리구역

가. 배수구역(변경없음)

- 우리 구 전역(157.210㎢)의 하수도시설 설치된 구역(도면참조)

나. 하수처리구역(변경)

- 방어진, 호계, 강동처리구역(23.194㎢)

구 분		처리구역면적(㎢)						처리예정구역 면적(㎢)		배수구역 면적(㎢)		비고
		계		합류식		분류식
		당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
계		22.177	23.194	7.374	2.711	14.803	20.483	7.154	6.203	157.21	157.21
방어진처리구역	북구	21.462	22.269	7.374	2.711	14.088	19.558	3.225	2.556	96.205	96.205
호계처리구역		0.395	0.395	-	-	0.395	0.395	-	-	0.395	0.395
강동처리구역		0.320	0.530	-	-	0.320	0.530	4.177	3.647	60.610	60.610

3. 공공하수도의 위치 : 울산광역시 북구 전 지역(하수도시설 설치된 구역)

4. 하수관거 현황

구 분	합류식	분류식
		우수관거	오수관거
관거연장(m)	69,369	242,583	151,121

5. 공공하수도의 합류식 또는 분류식의 구분(도면참조)

가. 합류식 : 농소1․2․3동 일부, 효문동 일부

나. 분류식 : 농소1․2․3동 일부, 강동․효문․송정동 일부, 양정․염포동

구 분	합류식 처리구역		분류식 처리구역
	당 초	변 경	당 초	변 경
방어진 처리구역	호계일부, 매곡, 신천 효문, 양정, 염포, 시례	천곡․상안․달천․ 매곡∙신천․호계동 일부, 효문국가산업단지, 효문동	연암, 매곡산단, 상안, 진장, 명촌 화봉2지구, 호계일부 중산산단, 모듈화산단 달천, 천곡, 양지 현대자동차	연암․화봉동, 화봉1,2택지지구, 모듈화산업단지, 천곡․상안․달천․매곡․신천․호계동 일부, 매곡지방산업단지, 중산일반산업단지, 진장․명촌동, 현대자동차, 양정․염포동
호계 처리구역	-	-	호계택지	호계토지 구획정리지구
강동 처리구역	-	-	금 천	어물․당사동 (금천) 일부

6. 하수처리시설별 설계유입수질 및 설계용량

(단위: mg/ℓ)

하 수 처리장명	설계용량 (단위:㎥/일)	설 계 유 입 수 질
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
방어진	100,000	157.2	160.2	179.9	34.2	5.4
호 계	4,600	194	171	266	36	6.3

7. 배수구역 및 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

: 울산광역시 하수도정비 기본계획 변경 보고서(2008. 9) 참조

8. 공람장소 : 울산광역시 북구청 건설방재과

9. 공공하수도 사용개시 관계도면을 공람장소에 비치하여 일반인에게 보이고 있으니, 기타 자세한 사항은 북구청 건설방재과(☎052-219-7444)로 문의하시기 바랍니다.

하수도시설 평면도

구 분		처리구역 면적(㎢)				처리예정구역 면적(㎢)	배수구역 면적(㎢)	비 고
		계	합류식	분류식
계		23.194	2.711	20.483		6.203	157.210	▶ 배수구역 및 하수처리구역 ▸배수구역 : 우리구 전역[157.210㎢]의 하수도시설 설치구역 ▸하수처리구역 : 방어진, 농소, 강동처리구역 ▶ 공공하수도의 위치 : 울산광역시 북구 전지역[하수도시설 설치구역] ▶ 합류식 지역 : 농소 1,2,3, 효문 ▶ 분류식 지역 : 농소 1,2,3, 강동, 효문, 송정, 양정, 염포동
방 어 진 처 리 구 역	북구	22.269	2.711	19.558		2.556	96.205
호계처리구역		0.395	-	0.395		-	0.395
강동처리구역 (금 천)		0.530	-	0.530		3.647	60.610
합류식 지역					분류식 지역				처리예정구역