수도꼭지(일반) 수질검사 결과 (6월)

□ 수질검사 현황

구․군	검사지점수	비 고
중 구	23	․검사 지점수는 급수인구에 따라 산출 (「먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙」제4조 )
남 구	32
동 구	17
북 구	17
울주군	19
총 계	108

□ 검사항목

검사항목	기 준	비 고
잔류염소	․평상시 : 0.1mg/L이상 ․병원성미생물 발생 우려시 : 0.4mg/L이상～4mg/L이하
일반세균	100CFU/mL이하
총대장균군	불검출/100mL
대 장 균	불검출/100mL

□ 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

구․군	수질검사 동별	검 사 결 과
		잔류염소(mg/L)	일반세균	총대장균군	대장균
	평 균	0.27
중 구	태화,다운,복산,북정,반구,학성,성남,옥교,우정,병영,약사동	0.11 ~ 0.40	0	불검출	불검출
남 구	신정동, 달동, 삼산동, 무거동, 옥동, 야음동, 선암동	0.12 ~ 0.59	0	불검출	불검출
동 구	전하1동, 전하2동, 서부동, 동부동, 화정동, 방어동	0.10 ~ 0.48	0	불검출	불검출
북 구	염포,양정,효문,연암,당사,산하,화봉,호계,매곡,중산,천곡,달천,진장동.	0.10 ~ 0.43	0	불검출	불검출
울주군	청량, 언양, 범서, 서생 온양, 온산, 웅촌	0.11 ~ 0.41	0	불검출	불검출

※ 2014년 6월의 수도꼭지(일반) 수질검사 결과 미생물 항목은 먹는물 수질기준 이하로 안전합니다.