2004. 09. .

행복은 안전으로부터

울산광역시 북구

자 치 행 정 과

다중이용시설물 안전상식

① 다중이용시설물이란?

② 안전사고의 요인

③ 안전사고의 발생 징후

④ 시설물의 붕괴시 행동요령

⑤ 시설물의 안전사고시 행동요령

⑥ 생활 안전점검 요령

다중이용시설물 안전상식의 중요성

최근 주상복합건물, 지하상가 및 복합상영관 등 다중이용시설물이 늘어남에 따라 대형사고 발생위험이 날로 커지고 있습니다.

이러한 다중이용시설의 안전사고는 자칫 막대한 인명과 재산의 손실을 가져오는 대형사고로 이어질 수 있습니다.

그러나 이러한 대형사고도 알고 보면 사소한 안전불감증, 무단 증·개축, 유지관리 소홀 등의 작은 원인에서부터 시작됩니다.

여기에서는 일상적으로 알아야 할 안전사고의 징후와 행동요령 등을 알기 쉽게 풀이하였습니다.

우리의 자손이 살아갈 안전한 세상

행복의 시작은 안전입니다.

1. 다중이용시설물이란?

○ 터미널·역사, 종합병원, 백화점·지하상가, 대형복합시설, 스포츠·관람시설, 호텔 등 숙박시설

2. 안전사고의 요인

○ 태풍, 지진등 자연재해, 증개축, 부실시공, 노후화 진행, 유지관리 소홀, 용도변경, 지반침하

3.안전사고의 발생징후

○ 사고징후 ○
	·균열의 진행 상황이 눈으로도 확인 가능하다. ·바닥이나 기둥 등이 기울고 철근이 보일 수도 있다. ·벽돌 벽·간이 벽 등이 무너진다. ·□딱딱□하는 부러지는 소리가 나고 수도 배관 등이 파손된다. ·주차장 바닥이 기울어 차량이 굴러간다. ·바닥의 마감재가 뒤틀리거나 일어난다. ·엘리베이터가 운행 중 갑자기 멈춘다. ·연기 및 가스 냄새가 난다. ·담장이나 전신주가 기울어진다. ·문의 여닫음이 불편하다.

4. 시설물의 붕괴시 행동요령

○ 행동요령 ○
		대피시 견고한 물건으로 머리를 보호합니다.
		휴대폰으로 긴급구호 요청을 합니다.
		파손된 콘크리트로 두드려 자기위치를 알립니다.
		유리창이나 인화물 근처는 피합니다.
		계단실과 같이 튼튼하고 좁은 곳으로 대피합니다.
		콘크리트 속에 갇혔을 경우 라이터를 켜지 않습니다.

5. 시설물의 안전사고시 행동요령

○ 대형복합시설

- 안전사고 징후

·선반의 물건 낙하, 벽체와 천장의 마감재 낙하, 기울어진 바닥, 연기냄세, 정전, 바닥의 진동, 폭발음

- 행동요령

·비상구 위치를 파악하고 통로 계단을 이용합니다.

·유리창 등 파손되기 수운 곳은 피합니다.

·지하에서는 지하주하장 또는 피난 계단을 통해 옥외로 대피합니다.

·유도등이나 근무요원의 지시에 따라 침착하게 대피합니다.

○지하상가

- 안전사고 징후

·폭발음, 지붕천정재가 떨어짐, 이유없는 정전, 건물 내에서 갑자기 바람이 강하게 붐, 매캐한 냄새, 순간 진동감지, 바닥이 갈라짐, 비상통로 표시작동

- 행동요령

: 연기냄새가 날 때는 관리자에게 신고 후 지상으로 대피합니다.

정전시에는 유도등이나 유도표시판에 따라 벽면을 잡고 계단이나 복도 등을 통해 대피합니다.

폭발성·가연성 물건이 있는 곳은 피합니다.

일시에 비상구로 몰리지 않도록 침착하게 대피합니다.

○백화점·대형 할인점

- 안전사고 징후

·카트가 스스로 굴러감, 폭발음, 물건이 선반에서 낙하, 진동감지, 진열대와 전등이 흔들림, 연기냄새, 엘리베이터 또는 에스컬레이터가 순간 멈춤, 폭발음

- 행동요령

·대피시 불필요한 물건을 소지하지 않습니다.

·대피시 미끄러져 넘어지지 않도록 주의합니다.

·안전한 곳으로 대피가 곤란한 경우에는 가까운 화장실 등으로 대피합니다.

·1층 옥외 공간으로 대피합니다.

○스포츠·관랍시설

- 안전사고 징후

·지붕의 흔들림, 계단과 스탠드가 서로 분리, 스탠드의 진동, 스탠드와 기둥이 만나는 부분에 균열, 기둥이 터짐, 타는 냄새

- 행동요령

·넓은 1층의 옥외광장으로 신속히 대피합니다.

·출입구 근처의 사람부터 질서있게 대피합니다.

·시설물에서 가급적 멀리 떨어집니다.

○호텔 등 숙박시설

-안전사고 징후

·방문의 여닫음이 빡빡함, 장식물이 넘어짐, 외부 유리가 깨짐, 물컵이 흔들리거나 미끄러져 내려감

- 행동요령

·대피하기전 소지품을 챙길때는 출입문을 미리 열어놓습니다.

·이웃객실에 알린 후 1층 옥외공간으로 대피합니다.

·필요시 탈출 비상로프를 이용합니다.

○극장·공연장

- 안전사고 징후

·무대가 흔들림, 연기와 가스냄새, 비상통로 표시작동, 바닥의 진동, 벽체의 타일이나 액자 낙하

- 행동요령

·비상구 가까이 있는 사람부터 로비로 대피합니다.

·넓은 계단 또는 복도를 이용해 1층 옥외공간으로 대피합니다.

○종합병원

- 안전사고 징후

·윌체어가 스스로 굴러감, 선반에서 약병이 낙하, 연기냄새, 진동감지, 폭발음, 링거병이 심하게 흔들림

- 행동요령

·병실출입문을 미리 열어놓습니다.

·노약자와 호흡기 등 중환자부터 대피시킵니다.

·피난에 방해가 되는 휠체어를 가급적 사용하지 않습니다.

○터미널·공항

- 안전사고 징후

·건물의 진동, 연기와 가스냄새, 장식물, 전등이 흔들림

- 행동요령

·직통출입구를 이용하여 옥외로 대피합니다.

·유류저장소 부근은 피합니다.

·대피시 불필요한 물건은 소지하지 않습니다.

6. 생활 안전점검 요령

≪구조안전≫

■시설물 주변의 축대나 옹벽

- 침하, 기울어짐

- 균열과 배부름 등 변형

- 축대위 흙의 침하와 침수, 배수구멍의 막힘

■시설물 불균등 침하

- 시설물이 기울고 벽에 경사균열

- 주변지반의 부분 침하 및 솟아오름

- 창과 문의 뒤틀림, 또는 여닫기 곤란한 상태

■구조적 균열과 변형

- 슬래브 상하부에 규칙적인 균열과 변형

- 기둥의 상·하부나 중앙부에 규칙적인 균열의 집중, 피복 콘크리트이 터짐과 철근의 노출

≪내구성 결함≫

■타일의 탈락, 누수, 백화현상

■철재의 부식이 밖으로 드러난 상태

≪생활 안전상 결함≫

■계단의 가파름, 미끄러짐 등 불안전 현상

■각종 난간(계단, 베란다, 옥상)의 상태가 불안정

■눈·비오는 날에 바닥이 미끄러운 지의 여부

테러 및 재난시 행동요령

♠ 실내에서 폭탄으로 추정되는 물건이 발견되었을 경우

○즉시 안전담당관이나 현지 경찰에 연락하고 어떠한 경우에도 운반하거나 손을 대지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

○동료들에게도 알려 최단시간내 대피토록 해야합니다.

○휴대전화나 라디오 작동시에는 폭발물 기폭장치를 작동시킬 수 있기 때문에 사용을 자제하십시오.

○폭탄이 장치된 방향과 반대방향의 비상계단을 이용하여 건물 밖으로 빠져나오되 엘리베이터는 어떠한 경우에도 사용해서는 안됩니다.

○일단 밖으로 빠져나오면 적어도 500M 이상 떨어진 곳까지 대피하고 필요하다면 빌딩 자체에서 설정한 안전거리까지 대피하십시오.

※ 만약 폭탄이 창가나 현관에 놓여져 있다면 폭발시 유리 파편이 날아로 수 있으므로 가시거리 밖으로 대피하십시오.

○대피도중 폭탄이 폭발할 경우 인근 빌딩에서 유리파편이나 건물잔해가 떨어질 수 있으므로 유의해야 합니다.

○테러범들은 안전지역에도 2차 폭발물을 설치하는 경우가 있으므로 주변에 의심스러운 물체가 있는지 꼭 확인하십시오

♠폭탄 차량을 이용한 테러 징후가 포착되었을 경우

○대피 명령이 내려지면 즉각 창가로부터 멀리 떨어지도록 하고 전등·배관 등 천장 시설물 낙하로부터 보호받을 수 있는 곳으로 피신하십시오.

○강당이나 로비 등 기둥 간격이 너무 넓은 곳은 폭발로 인해 무너질 가능성이 있으므로 대피소로는 적절하지 않습니다.

○일단 대피소에 도착하면 비상구나 2곳 이상의 외부로 통하는 비상계단 위치를 파악해 놓도록 하십시오.

○대피시 휴대전화 등 비상 통신망과 라디오 등을 확보하여 관련 동향을 파악하십시오.

♠폭발로 화재가 발생했을 경우

○폭발로 화재가 발생하였을 경우에는 비상구를 이용하여 재빨리 건물을 빠져 나가십시오.

○이동시에는 유독가스를 마시지 않도록 최대한 자세를 낮추고 젖은 천으로 코와 입을 가려야 합니다.

○비상구 문을 열기 전에 손등으로 비상구 문의 상·중·하단부의 온도를 측정하십시오.

○비상구 문이 뜨겁지 않으면 몸을 이용하여 서서히 열도록 하고 뜨거울 경우에는 절대로 문을 열지 마십시오.

○화재가 난 방향과 반대방향의 비상 계단을 이용하여 건물 밖으로 빠져 나오되 엘리베이터는 절대로 이용해서는 안됩니다.

○몸에 불이 붙으면 절대 뛰지 말고 바닥에 몸을 굴려 불을 끄도록 하십시오

♠건물이 붕괴되었을 경우

○건물 잔해에 깔렸을 경우에는 불필요한 행동으로 먼지를 일으키지 않도록 하십시오.

○만일의 경우에 대비하여 천으로 코와 입을 미리 가려 먼지를 마시지 않도록 주의하십시오.

○가능하다면 손전등을 사용하거나 배관 등을 두드려 위치를 알리도고 하십시오.

○호각을 가지고 있다면 규칙적으로 호각을 불어 자신의 위치를 알리도록 하고 고함은 마지막 수단으로 사용하십시오.

※ 테러 및 재난시 신고 전화

·국가정보원 : 국번없이 111

·행정자치부 종합상황실 : 02)3703-5148

·소방(구조·구급) : 119

·건설교통부 테러대책상황실 : 080-700-1111

·경찰서 : 112